**УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА ДЛЯ ТИПА «МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ»**

1. **Комплект поставки и качество Товара**
	1. Окончательный объём металлоконструкций определяется после разработки чертежей КМД.
	2. Общая стоимость изготовленных металлоконструкций определяется по весу по чертежам КМД, согласованным Сторонами.
	3. Поставщик обязуется одновременно с поставкой Товара передать Покупателю: транспортную накладную, документ о качестве Товара (согласно ГОСТ 23118-2019), акты ВИК, акты приемки АКЗ (при необходимости), сертификаты качества на использованный материал.
	4. Качество Товара должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ и других нормативных документов, действующих на территории РФ. Допускается прорезка отверстий термической (плазменной) резкой на установке с ЧПУ, кроме отверстий под высокопрочные болты.
2. **Проектирование**
	1. Разработка чертежей КМД осуществляется на основании технического задания Покупателя (чертежи стадии КМ со штампом «в производство»).
	2. Выдача-получение технического задания осуществляется путём передачи Покупателем Поставщику чертежей КМ. Передача чертежей КМ оформляется двусторонним протоколом приемки-передачи технической документации. В составе чертежей КМ, соответствующим ГОСТ 21.502-2016, Покупатель передает Поставщику спецификацию на металлопрокат, используемый при изготовлении металлоконструкций. Датой выдачи технического задания считается дата соответствующего протокола. С момента заключения настоящей Спецификации протокол приёмки технической документации чертежей КМ, а также непосредственно техническая документация являются неотъемлемыми частями настоящей Спецификации.
	3. На основании полученного от Покупателя технического задания Поставщик разрабатывает чертежи КМД, в соответствии с которыми осуществляет изготовление металлоконструкций. После разработки чертежей КМД Поставщик направляет их на согласование и утверждение Покупателю. В срок установленный настоящей Спецификаций Покупатель обязан предоставить официального письма об утверждении КМД по форме Приложения №1 к настоящим Условиям поставки Товара. По окончании изготовления металлоконструкций Поставщик передаёт Покупателю полный комплект чертежей КМД.
	4. Изменения, поправки и корректировки, вносимые по инициативе Покупателя в уже переданную Поставщику проектную документацию (техническое задание), принимаются Поставщиком только, если они согласованы с проектной организацией и внесены с соблюдением условий настоящей Спецификации. В случае если изменения проектной документации делают невозможным исполнение Поставщиком принятых на себя обязательств, он вправе отказаться от исполнения настоящей Спецификации, при этом Покупатель возмещает транспортно-заготовительные расходы, расходы по изготовлению металлоконструкций. При этом Покупатель полностью оплачивает выполненные работы и оплачивает разработку чертежей КМД по цене 4 000,00 рублей с НДС 20% за тонну металлоконструкций.
	5. Изменения, поправки и корректировки проектной документации по инициативе Поставщика становятся действительными с момента согласования с проектной организацией и утверждения Покупателем.
	6. Замены согласованных сторонами материалов, используемых при изготовлении металлоконструкций, становятся действительными с момента согласования с проектной организацией и утверждения Покупателем. В случае, если Покупатель в течение 3-х (трёх) дней с момента получения уведомления Поставщика о необходимости замены не направит последнему свои возражения, Поставщик осуществляет замену в одностороннем порядке на основании согласования с проектной организацией.
	7. В случае если полученная от Покупателя проектная документация составлена таким образом, что не позволяет Поставщику выполнить предполагаемые работы на условиях настоящей Спецификации, а Покупатель отказывается внести необходимые изменения, Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящей Спецификации.
	8. При внесении Покупателем в уже переданную Поставщику проектную документацию изменений, поправок и корректировок, Покупатель, в качестве оплаты переработки чертежей КМД, выплачивает Поставщику 3 000,00 рублей с НДС 20% за тонну металлоконструкций, проектная документация на которые претерпела изменения.
	9. В случае выявления Поставщиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в технических требованиях, Поставщик должен незамедлительно (не позднее 2-х (двух) рабочих дней) сообщить об этом Покупателю.
	10. Покупатель обязан ответить по существу запроса Поставщика незамедлительно, но не позднее 2х рабочих дней с даты его получения. При этом, срок исполнения обязательства по поставке Товара переносится на время до получения ответа от Покупателя на запрос Поставщика. В случае внесения Покупателем новых требований к Товару, Поставщик имеет право направить предложения по изменению стоимости и сроков исполнения обязательств по поставке с учетом новых требований. В случае непредставления ответа от Покупателя в установленный срок или несогласования Покупателем изменения стоимости и сроков исполнения обязательств по поставке с учетом новых требований, Поставщик изготавливает Товар согласно требованиям Договора и Спецификации и в случае наличия неоднозначных требований к Товару Поставщик оставляет за собой право толкования требований по собственному усмотрению и Покупатель теряет право на предъявление претензий по данному требованию.
3. **Порядок поставки и приемки**
	1. Отгрузка Товара может осуществляться партиями с возможностью досрочной поставки. Под партией Товара понимается количество Товара, отгруженного в соответствии с отдельной транспортной накладной (7-15 тонн).
	2. В случае если приобретение дополнительного количества металлопроката, не указанного в первоначально согласованной сторонами спецификации, потребует дополнительного времени, то просрочка изготовления и отгрузки соответствующих металлоконструкций, в основе производства, которых лежит этот металлопрокат, не является нарушением сроков изготовления и отгрузки металлоконструкций по настоящей Спецификации и не может являться основанием для применения к Поставщику мер финансовой ответственности.
	3. Во всех случаях, когда Покупатель не исполняет принятые на себя обязательства в сроки, предусмотренные настоящей Спецификацией, Поставщик вправе приостановить исполнение обязательств по изготовлению и отгрузке на соответствующее количество дней. При этом если увеличение Поставщиком сроков изготовления и отгрузки вызвано действиями (бездействиями) Покупателя, такие действия Поставщика не являются нарушением сроков изготовления и отгрузки металлоконструкций по настоящей Спецификации и не могут являться основанием для применения к Поставщику мер финансовой ответственности.
	4. Поставщик вправе в одностороннем порядке увеличить срок разработки чертежей КМД, а также производства и поставки металлоконструкций в следующих случаях:
* просрочке Покупателем оплат на 3 и более рабочих дней (авансовые платежи, предоплата, итоговая оплата и пр.);
* просрочка передачи Покупателем чертежей стадии КМ со штампом «в производство» на 3 и более рабочих дней;
* внесение Покупателем изменений и дополнений в проектную документацию после заключения Спецификации;
* обнаружение Поставщиком ошибок и недостатков в проекте КМ, требующих внесение в них изменений и дополнений;
* отсутствие ответа Покупателя на вопросы Поставщика в отношении чертежей стадии КМ в срок 2 и более рабочих дня.

Об увеличении сроков изготовления чертежей и/или поставки металлоконструкций по указанному пункту достаточно уведомления Поставщика. Составление дополнительного соглашения не требуется.

* 1. В случае, если при приемке по количеству обнаружена недостача Товара, несоответствие Товара сопроводительным документам и иные обстоятельства, которые могут повлиять на количество и качество передаваемого Товара, представитель Покупателя и представитель Поставщика делают отметку об этом на обоих экземплярах транспортной накладной и расписываются.
	2. Обязанности Поставщика считаются исполненными полностью с момента сдачи (отгрузки) Товара Покупателю или первому перевозчику (организации, осуществляющей доставку Товара). Моментом сдачи (отгрузки) Товара Покупателю считается дата отметки Покупателя (перевозчика) в накладной о принятии Товара на перевозку.
	3. Покупатель обязан обеспечить своевременную приёмку металлоконструкций. Нормативное время разгрузки автомобиля составляет не более 4 часов. В случае невыполнения данного условия Покупатель компенсирует транспортные издержки. Приемка и разгрузка металлоконструкций осуществляется силами и за счет средств Покупателя.
	4. Покупатель обязан направить Поставщику оформленный надлежащим образом оригинал товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД, доверенность на лицо, уполномоченное подписывать накладные (оригинал и заверенную подписью и печатью Покупателя копию), а в случае самовывоза Товара – оригинал доверенности на водителя – заказным письмом с уведомлением не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Товара или посредством ЭДО. Почтовая корреспонденция должна быть направлена по адресу, указанному в разделе «Адреса и реквизиты Сторон» Договора. Одновременно копии накладных Покупатель обязан направить Поставщику по электронной почте.
	5. В случае поставки железнодорожным транспортом Поставщика Покупатель обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Товара предоставить Поставщику копию железнодорожной квитанции с отметками станции назначения о получении Товара.
	6. В случае нарушения Покупателем пунктов 3.8, 3.9, Поставщик вправе приостановить отгрузку партии Товара (частично или полностью), обязательство по которой возникло как из настоящей Спецификации, так и другой (других) Спецификаций, до выполнения Покупателем принятых на себя обязательств по предоставлению документов, при этом Поставщик не несет ответственность за нарушение сроков поставки.
	7. При неполучении Поставщиком документов, перечисленных в пунктах 3.8, 3.9, в течение 10 (десяти) дней с даты отгрузки Товара, считается, что перечисленные документы подписаны Покупателем, а Продукция принятой Покупателем по качеству, количеству и комплектности без замечаний.
	8. Покупатель обязуется надлежащим образом осуществлять приемку и дальнейшее хранение металлоконструкций. Хранение металлоконструкций Покупатель осуществляет, в соответствии со СНиП III-18-75, ГОСТ 23118-2012, а также иными правилами, предусмотренными действующим законодательством.
	9. В случае если металлоконструкции имеют грунтовое покрытие, которое не является антикоррозийной защитой, Покупатель в течение 7 дней после получения металлоконструкций по Договору обязуется нанести (обеспечить нанесение) обычно применяемую для металлоконструкций такого рода антикоррозийную защиту. В противном случае Поставщик не несет ответственности за антикоррозийную защиту металлоконструкций, а Покупатель не вправе предъявлять требования, согласно настоящему пункту.
	10. Стороны пришли к соглашению, что Поставщик не несёт ответственности за обнаруженные Покупателем в момент приёмки металлоконструкций повреждения антикоррозийного покрытия, при условии, что объём (площадь) таких повреждений не превышает 5 % от общего объёма (площади) антикоррозийных покрытий (процент повреждений считается сторонами допустимым при погрузке и транспортировке).
	11. В случае выявления нарушения лакокрасочного покрытия металлоконструкций по вине Поставщика свыше 5 % от общего объёма (площади) поставленных металлоконструкций, Поставщик устраняет недостатки лакокрасочного покрытия собственными силами и за свой счет только при условии надлежащего (в соответствии со СНиП, ГОСТ) хранения металлоконструкций Покупателем на объекте до выявления таких недостатков. Претензии относительно нарушения лакокрасочного покрытия металлоконструкций Покупатель обязан предъявить Поставщику в течение 7 дней с даты поставки.
	12. Приемка Товара Покупателем от Поставщика производится по тому же весу, по которому была осуществлена отгрузка:

- при поставке металлоконструкций по физическому весу, приемка его Покупателем производится по физическому весу, определенному на весах, обычным порядком;

- металлоконструкции, отгружаемые Поставщиком по теоретической массе согласно чертежам КМД, принимаются Покупателем также по теоретической массе. Исчисление теоретической массы производится в строгом соответствии с чертежами КМД.

В случае если поставка и приемка Товара осуществляется по физическому весу, то допустимое отклонение (погрешность взвешивания, не являющаяся недостачей) количества Товара при приемке составляет +/-0,8% от веса, указанного в товаросопроводительных документах. Претензионные требования на указанную погрешность не предъявляются. В случае если разница в весе нетто превышает +/- 0,8 % от веса по товаросопроводительному документу, Покупатель имеет право заявить претензию по несоответствию веса нетто с учетом указанного допуска. Вместе с претензией Покупатель обязан предоставить копию свидетельства о проверке используемого весового устройства, метод взвешивания и определения недостачи.

* 1. В случае необоснованного отказа Покупателя от исполнения условий настоящей Спецификации в одностороннем порядке, Покупатель выплачивает Поставщику денежную сумму в размере 100% от стоимости Товара по настоящей Спецификации на основании п. 3 ст. 310 ГК РФ.
	2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленного Товара на срок более 5 (пять) календарных дней, Поставщик вправе приостановить поставку Товара без применения к нему штрафных санкций до момента полной оплаты поставленного Товара.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение № 1

Дата

№

На №

От

Уважаемый \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!

Между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - Покупатель) и ООО «Северсталь Цифровые Решения» (далее – Поставщик) заключена Спецификация № \_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ г. к Договору поставки № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ г. (далее - Договор) на поставку Товара: \_\_\_\_\_\_ (далее – Спецификация).

Согласно п. \_\_\_\_Спецификации Поставщиком была направлена исх. № \_\_\_\_\_\_от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ г. на согласование следующая документация:

- Чертежи проекта КМД (наименование) в электронном виде файлом в формате PDF размером \_\_\_\_\_\_\_ МБ.

На основании вышеизложенного, сообщаем Вам об утверждении в полном объеме полученных чертежей проекта КМД (наименование) в электронном виде файлом в формате PDF размером \_\_\_\_\_\_\_ МБ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.